**KRAIBURG TPEは、飲料水アプリケーションのための新たなTPEを市場導入します**

**TPEコンパウンドのグローバル・メーカーとして知られるKRAIBURG TPE（クライブルグTPE）は、特にアジア太平洋市場のために、NSF/ANSI 61に適合する飲料水アプリケーションのための新たなTPEを開発しました。**

**幅広い飲料水アプリケーションに最適な材料**

KRAIBURG TPEの新たなTF8ONG-NTRLコンパウンドは、0.95g/cmの密度を持ち、ショアAスケール80の単一硬度で提供されます。その耐久性と柔軟性は、チューブやホース、エラストマー・パイプ・フィッティング、カップリング、フレキシブル・パイプ・フィッティング、配管用マニホールド、その他の多くの典型的な飲料水アプリケーションに最適です。

**低臭気・香味性能**

NSF/ANSI 61試験規格における、セクション4の冷水（23℃）および家庭用温水用途（60℃）への適合に加えて、TF8ONG-NTRLは、さらにKTWの温水用途（60℃）における低臭気・香味、総有機化合物（TOC）の試験規格に適合しています。さらにこのコンパウンドは、PPに対する良好な接着性を備えています。

**グローバル規制へのコンプライアンス**

このコンパウンドはいかなる硬化剤や重合剤をも含まず、またEU10/2011・食品接触プラスチック規則および米国FDA（食品医薬品局）CFR 21（原材料適合性）品質システム規則に対応しています。

TF8ONG-NTRLコンパウンドはナチュラル色で供給され、射出成形または押出成形による加工が可能です。

****

**（写真：© 2021 KRAIBURG TPE）**

高精細の画像が必要の際は、下記の担当者にお問い合わせください。

Bridget Ngang ([bridget.ngang@kraiburg-tpe.com](mailto:bridget.ngang@kraiburg-tpe.com) , +6 03 9545 6301).

**KRAIBURG TPE について**

KRAIBURG TPE (クライブルグTPE：[www.kraiburg-tpe.com](http://www.kraiburg-tpe.com)) は、熱可塑性エラストマーの世界的なメーカーです。1947年創立の歴史あるKRAIBURGグループの一員として2001年に設立されて以来、KRAIBURG TPEは熱可塑性エラストマーにおける新たな領域を開拓し、今日ではこの業界のリーダー企業に成長しています。ドイツ、アメリカおよびマレーシアの工場を通じ、KRAIBURG TPEは自動車、産業機器、消費者向け製品、そして厳格な規制のある医療分野の各用途に向けて、幅広い樹脂製品群を提供しています。THERMOLAST®（サーモラスト）、COPEC®（コーペック）、HIPEX®（ハイペックス）、そしてFor Tec E® （フォーテックE）の定評ある製品群は、射出成形または押出成形による加工方法を通じて、メーカーに対しプロセスおよび製品設計における数々の利点をもたらします。KRAIBURG TPEは真にグローバル・レベルでの顧客志向、カスタム製品ソリューション、そして信頼のおけるサービスと共に、イノベーションをもたらす能力をその特色に掲げています。当社はドイツ本社においてISO50001の認証を受けており、またすべてのグローバルサイトにおいてもISO9001およびISO14001の認証を受けています。2020年の時点で、KRAIBURG TPEは世界中に650名の社員を有し、1億8400万ユーロの売上高を記録しています。