**빠른 라이프스타일 패션과 스포츠웨어를 위한KRAIBURG TPE (크라이버그 티피이) 제품들**

**KRAIBURG TPE (크라이버그 티피이) 가 의류 분야를 위한COPEC® 시리즈를 추천합니다. 이 시리즈는 패션 웨어 및 액세서리 분야에 편안함과 품질을 제공합니다.**

패셔너블함과 쉬운 옷 관리 및 액세서리들은 편안함과 부드러운 소재에 대한 수요가 많습니다. 분명하게, 소비자들은 의류의 선택에 있어 심플함, 편안함 그리고 편리함을 중요하게 생각합니다.

이러한 트렌드에 발맞춰, 패션브랜드는 기능성 섬유에 대한 수요를 만족할 수 있는 소재를 찾고자 노력합니다. 또한 이들 소재는 품질과 가격을 고려하면서 경쟁업체로부터 브랜드의 정체성을 지킬 수 있어야 합니다.

**부드러움과 편안함**

KRAIBURG TPE (크라이버그 티피이) 는 열가소성 엘라스토머 제품을 다양하게 생산하는 글로벌 TPE 업체로써 각 산업군에 고객이 원하는 특성에 따라 고품질의 고객 맞춤 TPE 제품들을 제공합니다. COPEC® 시리즈는 벨벳의 부드러운 느낌과 실크 표면, 세제, 피지 그리고 피부 오일 등에의 저항성을 가지고 있습니다.

**다양한 어플리케이션에의 적용 가능**

COPEC® 시리즈는 훌륭한 열 안정성, PC, ABS 등의 극성 열가소성 플라스틱과의 접착, 다양한 폴리머 브랜드 제품과의 접착 등의 강점이 있습니다. 부드러운 표면감과 방수, 씰링 등의 특성으로 안전에 관련한 의복을 포함하여 풋웨어, 장갑 등의 분야에 적용 가능합니다. 신발끈, 신발끈 조임, 브래지어 스트랩 홀더, 신발 깔창, 신발 쿠편, 미끄럼방지 신발을 위한 바닥 창, 브랜드 로고 등 다양합니다.

**맞춤 색상 솔루션**

KRAIBURG TPE (크라이버그 티피이) 제품은 최적화되고 고객 맞춤의 색상을 전세계적으로 동일한 품질로 제공합니다.

COPEC® 시리즈에 한계란 없습니다. 패션 업계에서 찾고자 하는 역동적이고 사실적인 다양한 색상의 선택권이 있습니다.

****

**(Photo: © 2020 KRAIBURG TPE)**

고해상도의 사진은 Bridget Ngang에게 연락주세요.

([bridget.ngang@kraiburg-tpe.com](mailto:bridget.ngang@kraiburg-tpe.com) , +6 03 9545 6301).

**Follow Us on WeChat**

**A close up of a logo

Description automatically generated**

**KRAIBURG TPE (크라이버그 티피이) 소개**

KRAIBURG TPE (크라이버그 티피이) ([www.kraiburg-tpe.com](http://www.kraiburg-tpe.com)) 는 글로벌 열가소성플라스틱 엘라스토머 전문 제조기업입니다. 1947년 설립된 크라이버그 그룹의 자회사로 2001년 설립된 이래 KRAIBURG TPE (크라이버그 티피이) 는 TPE 컴파운드 개발의 선구자 역할을 해왔고, 현재 동종 업계 최고의 경쟁력을 갖춘 선도기업의 위치를 차지하고 있습니다. 독일, 미국, 말레이시아에 생산 공장을 보유하고 있는 KRAIBURG TPE (크라이버그 티피이) 는 자동차, 산업용 및 소비자 제품 부문뿐 아니라 까다로운 규제의 적용을 받는 의료부문에 이르기까지 다양한 분야의 응용제품에 사용되는 광범위한 종류의 컴파운드를 공급하고 있습니다. 시장에서 확고한 자리를 잡고 있는 THERMOLAST®, COPEC®, HIPEX® 및 For Tec E® 등의 제품라인은 사출성형이나 압출성형을 통해 가공할 수 있으며, 제조업체에게 가공 및 제품설계 상의 다양한 이점을 제공합니다. KRAIBURG TPE (크라이버그 티피이) 는 혁신적인 역량뿐 아니라 진정한 글로벌 차원의 고객지향, 맞춤형 제품 솔루션, 믿을 수 있는 서비스까지 갖추고 있습니다. KRAIBURG TPE (크라이버그 티피이) 의 독일 본사는 ISO 50001 인증을 받았으며, 전세계의 모든 공장은 ISO 9001 및 ISO 14001 인증을 획득했습니다. 2018년에는 전세계 641명 이상의 직원이 1억 8900만 유로의 매출을 거두었습니다.