**KRAIBURG TPEの熱可塑性エラストマーが、ベーカリー器具に新しい風をもたらしています**

熱可塑性エラストマー（TPE）のようなエンジニアリング材料は、ベーカリーの関連器具の向上のために活用されています。これらの器具は食品と接触することから、ソフトな表面品質と耐薬品性が活用されています。

様々な業界に多様な熱可塑性エラストマー製品およびカスタム・ソリューションを提供するグローバル・TPEメーカーであるKRAIBURG TPE（クライブルグTPE）は、ベーカリー関連器具の要求に合った、高品質のTPEコンパウンドを提供しています。ヘラやスクープ、泡立て器のハンドル、またベーカリー機器のボタンやシール部品などがその好例です。

**ベーキングをより簡単に**

食品に対し安全なKRAIBURG TPEのTHERMOLAST® K TPEコンパウンド・シリーズは、その高度な表面品質と、低移行性、低感作性などの特性により、様々な食品接触アプリケーションに理想的な材料です。

更にTHERMOLAST® K TPEシリーズは、良好な転写性と幅広い硬度範囲により、ベーカリー関連器具の機能とデザインの向上に寄与します。

また、このコンパウンドの持つソフトタッチの快適な感触も、ベーカリー関連器具に新たな価値をもたらします。

KRAIBURG TPEのTPEコンパウンドは、より美しい外観を実現するための、様々な色調への原料着色が可能です。

これらのTPEコンパウンドの食品安全グレードは、中国のGB 4806-2016規準、EU指令No. 10/2011、米国食品医薬品局（FDA）連邦規則集21巻（21CFR）、またDIN EN 71-3などの国際的な食品グレードの安全規格に準拠しています。

さらにTPEコンパウンドは器具の安全性を提供するため、ハロゲンを含有していません（IEC 61249-2-21の基準による)。

また、これらのコンパウンドは工程内リサイクルが可能であり、メーカーのコスト効率の高い生産に寄与します。

A picture containing indoor, kitchen, food, person

Description automatically generated  
**（写真：© 2022 KRAIBURG TPE）**

高精細の画像が必要の際は、下記の担当者にお問い合わせください。 Bridget Ngang ([bridget.ngang@kraiburg-tpe.com](mailto:bridget.ngang@kraiburg-tpe.com) , +6 03 9545 6301).

**WeChatで当社をフォローしてください**

**A close up of a logo

Description automatically generated**

**KRAIBURG TPE について**

KRAIBURG TPE（クライブルグTPE： www.kraiburg-tpe.com）は、熱可塑性エラストマーの世界的なメーカーです。1947年創立の歴史あるKRAIBURGグループの一員として2001年に設立されて以来、KRAIBURG TPEは熱可塑性エラストマーにおける新たな領域を開拓し、今日ではこの業界のリーダー企業に成長しています。ドイツ、アメリカおよびマレーシアの工場を通じ、KRAIBURG TPEは自動車、産業機器、消費者向け製品、そして厳格な規制のある医療分野の各用途に向けて、幅広い樹脂製品群を提供しています。

THERMOLAST®（サーモラスト）、COPEC®（コーペック）、HIPEX®（ハイペックス）、そしてFor-Tec E®（フォーテックE）の定評ある製品群は、射出成形または押出成形による加工方法を通じて、メーカーに対しプロセスおよび製品設計における数々の利点をもたらします。KRAIBURG TPEは真にグローバルレベルでの顧客志向、カスタム製品ソリューション、そして信頼のおけるサービスと共に、イノベーションをもたらす能力をその特色に掲げています。

当社はドイツ本社においてISO50001の認証を受けており、またすべてのグローバルサイトにおいてもISO9001およびISO14001の認証を受けています。2020年の時点で、KRAIBURG TPEは世界中に650名の社員を有し、1億8400万ユーロの売上高を記録しています。