**KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)가 동물 의료 장비용 TPE 솔루션을 제안합니다**

열가소성 엘라스토머 제품 및 다양한 산업 분야에 맞춤형 솔루션을 제공하는 글로벌 제조업체인 KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)는 동물 의료 장비 어플리케이션용 THERMOLAST® H HC/AP 및 HC/AD1/AP 시리즈 컴파운드를 제공합니다.

전 세계 애완동물 애호가들은 번성하는 애완동물 케어 제품 및 서비스 시장을 창출했습니다. 동물 복지에 대한 인식이 높아짐에 따라 동물은 더 이상 상품으로 취급되지 않습니다.

애완동물과 가축의 만성 질환 수가 증가함에 따라 더 나은 동물 케어에 대한 요구도 증가하고 있습니다. 애완동물 소유자는 애완동물 케어 생태계의 핵심에 있는 수의사에게 음식 및 기타 용품에 대한 처방과 조언을 구합니다.

성공적인 애완동물 건강을 위해, 수의학 진료는 청소용 브러시, 카테터, GV 치과 키트(발치), 무선 초음파 기기, 고양이 및 개 목걸이 등과 같은 고품질 의료 기기에 의존하며, 여기에서 열가소성 엘라스토머( TPE)는 그립, 미끄럼 방지 기능, 촉각, 유연성 및 다양한 경질 플라스틱에 대한 인몰드 결합과 같은 부가 가치를 제공합니다.

KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)는 열가소성 엘라스토머 제품 및 다양한 산업 분야의 맞춤형 솔루션을 제조하는 글로벌 제조업체로서 헬스케어 및 의료 기기 어플리케이션용 THERMOLAST® H 시리즈 솔루션을 제공합니다. 이 컴파운드 시리즈는 우수한 영구압축줄음율, 재 밀봉 특성, 부드러운 촉감, 낮은 마찰 및 비용 효율성이 특징입니다.

**안전하고 애완동물 건강에 좋은 소재**

KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)의 THERMOLAST® H TPE 컴파운드는 세포 독성 ISO 10993-5, GB/T 16886.5, RoHS 및 REACH를 비롯한 국제 표준을 충족하는 고품질 소재 솔루션입니다. 이 컴파운드에는 PVC 및 라텍스가 없으므로 의료 장비 사용의 안전성을 보장합니다. TPE 컴파운드는 또한 121°C 및 Et2O에서 오토클레이브(가압 멸균기)를 사용하여 멸균할 수 있습니다.

**THERMOLAST® H는 소재의 이점을 제공합니다.**

KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)의 H THERMOLAST® H HC/AP 컴파운드 시리즈는 사출 성형 및 압출을 통해 PP 및 PE와 호환됩니다. 유연 커넥터, 씰링, 마개류 및 기타 의료 기기 부품을 생산할 수 있습니다

THERMOLAST® H HC/AD1/AP 시리즈는 사출 성형을 통해 PC, ABS, PC/ABS, ASA, SAN, PET, PETG 및 PS와 우수한 접착력을 보입니다. 이 극성 접착 시리즈는 소프트 터치 그립, 스위치, 의료 기기용 매트, 멤브레인, 씰 등 다양한 어플리케이션에 적합합니다.

또한 두 THERMOLAST® H 시리즈 컴파운드는 반투명 및 내추럴 색상으로 제공됩니다. 고객 사양에 맞게 프로젝트의 필요에 따라 공장에서 사전 착색을 수행할 수도 있습니다.

**TPE의 지속 가능성 성공**

KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)의 최근 지속 가능성 혁신에는 소비자 사용 후 재활용(PCR) 및 산업 사용 후 재활용(PIR) 콘텐츠로 구성된 자동차, 소비재 및 산업 어플리케이션용으로 특별히 개발된 소재 솔루션이 포함됩니다.

지속 가능한 TPE 솔루션을 찾고 계십니까? 당사로 연락주세요!

당사의 전문가가 귀하의 질문에 기꺼이 답변하고 귀하의 어플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다.

A picture containing person, indoor

Description automatically generated

**(사진: © 2023 KRAIBURG TPE)**

고해상도 사진은 Bridget Ngang(bridget.ngang@kraiburg-tpe.com, +6 03 9545 6301)에게 문의하십시오.

**언론인을 위한 정보: [Icon

Description automatically generated](https://bit.ly/34qxBOV)**

고해상도 이미지 다운로드

[Icon

Description automatically generated](https://www.kraiburg-tpe.com/de/news)

KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)의 최신 뉴스

**소셜 미디어에서 만나요:**

**[Icon

Description automatically generated](https://www.kraiburg-tpe.com/en/wechat) [Icon

Description automatically generated with medium confidence](https://blog.naver.com/kraiburgtpe_2015) [Icon

Description automatically generated](https://www.linkedin.com/company/kraiburg-tpe/?originalSubdomain=de) [Logo

Description automatically generated](https://www.youtube.com/channel/UCG71Bdw9bBMMwKr13-qFaPQ) [Logo, icon

Description automatically generated](https://i.youku.com/i/UMTYxNTExNTgzNg==)**

**WeChat에서 팔로우 해요**

Qr code

Description automatically generated

KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이, www.kraiburg-tpe.com)는 맞춤형 열가소성 엘라스토머의 글로벌 제조업체입니다. KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)는 2001년 KRAIBURG(크라이버그) 그룹의 독립 사업부로 설립되었으며 현재 TPE 컴파운드 분야에서 업계 최고의 경쟁력을 갖추고 있습니다. 당사는 고객 어플리케이션에 안전하고 신뢰할 수 있으며 지속 가능한 제품을 제공하는 것을 목표로 합니다. 전 세계적으로 680명 이상의 직원이 근무하고 독일, 미국 및 말레이시아에 생산 시설을 두고 있는 당사는 자동차, 산업 및 소비재 산업과 엄격한 규제가 적용되는 의료 부문의 어플리케이션에 광범위한 제품 포트폴리오를 제공합니다. 양산 중인 THERMOLAST®, COPEC®, HIPEX® 및 For Tec E® 제품군은 사출 성형 또는 압출로 가공되며 제조업체에 가공 뿐 아니라 제품 설계에서도 수많은 이점을 제공합니다. KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)의 특징은 혁신적인 강점, 글로벌 고객 지향, 맞춤형 제품 솔루션 및 안정적인 서비스에 있습니다. 당사는 독일 본사에서 ISO 50001 인증을 받았으며 전 세계 모든 사업장에서 ISO 9001 및 ISO 14001 인증을 보유하고 있습니다.