**KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이), 고급 TPE 솔루션으로 목발 손잡이 제조를 개선시켜**

목발은 힘, 편안함 및 안전의 균형을 필요로 하는 이동 장애 개인을 돕는 중요한 이동 보조 기구입니다. 목발 손잡이에 사용되는 소재는 효과와 사용자 경험에 상당한 영향을 미칩니다. KRAIBURG TPE(크라이버그 티피이)의 [THERMOLAST® H](https://www.kraiburg-tpe.com/ko/thermolast-h-%ED%97%AC%EC%8A%A4%EC%BC%80%EC%96%B4-tpe)는 이러한 엄격한 요구 사항을 충족하도록 개발되었습니다.

**소재의 주요 장점**

* **강력한 접착력**: 강력한 PP 및 PE 접착력으로 일상적인 사용에 견딜 수 있는 견고하고 내구성 있는 목발 손잡이를 보장합니다.
* **최적화된 영구압축줄음율**: 지속적인 압력에서도 모양과 성능을 유지하여 목발의 수명과 효과를 보장합니다.
* **고객 맞춤형 색상:** 목발 손잡이에 [다양한 색상 옵션](https://www.kraiburg-tpe.com/ko/maeumeul-salojabneun-saegkkal)을 제공하여 시각적으로 매력적이고 개성적인 제품을 만들 수 있습니다.
* **살균 기능**: 121°C의 가압 살균 및 에틸렌 옥사이드(EtO)를 사용하여 살균에 적합하며 [의료 기기](https://www.kraiburg-tpe.com/ko/KRAIBURG-TPE-%EC%B2%A8%EB%8B%A8-TPE-%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%A1%9C-%EC%88%98%EC%88%A0-%EA%B8%B0%EA%B5%AC%EB%A5%BC-%EA%B0%95%ED%99%94%ED%95%B4)에 필수적인 엄격한 위생 표준을 충족합니다.
* **동물성 성분 없음**: 비건(채식주의자) 기준을 준수하고 사회적 의식이 있는 소비자에게 어필합니다.
* **규정 준수**: 유럽 규정(EU) 제10/2011호, US FDA CFR 21, 중국 GB4806-2016, ISO 10993-5(세포독성) 및 GB/T 16886.5 세포독성을 포함한 국제 규정을 준수하여 의료 어플리케이션에 대한 안전성과 적합성을 보장합니다.
* **다양한 가공성**: 사출 성형 및 압출에 이상적이며 효율적이고 유연한 생산이 가능합니다.

THERMOLAST® H의 다양한 가공성은 기능 및 디자인 요소, 씰, 플렉시블 결합, 마우스피스, 클로저 등 다양한 어플리케이션으로 확장됩니다.

A crutch with a handle

Description automatically generated **(사진: © 2025 KRAIBURG TPE)**

고해상도 사진은 Bridget Ngang(bridget.ngang@kraiburg-tpe.com, +6 03 9545 6301)에게 문의하세요.

**언론인을 정보:** [Icon

Description automatically generated](https://bit.ly/34qxBOV)

고해상도 이미지 다운로드

[Icon

Description automatically generated](https://www.kraiburg-tpe.com/de/news)

KRAIBURG TPE의 최신 뉴스

**소셜 미디어에서 만나요:**

**[Icon

Description automatically generated](https://www.kraiburg-tpe.com/en/wechat) [Icon

Description automatically generated with medium confidence](https://blog.naver.com/kraiburgtpe_2015) [Icon

Description automatically generated](https://www.linkedin.com/company/kraiburg-tpe/?originalSubdomain=de) [Logo

Description automatically generated](https://www.youtube.com/channel/UCG71Bdw9bBMMwKr13-qFaPQ) [Logo, icon

Description automatically generated](https://i.youku.com/i/UMTYxNTExNTgzNg==)**

**WeChat에서 팔로우해요.**

Qr code

Description automatically generated

KRAIBURG TPE (크라이버그 티피이, [www.kraiburg-tpe.com](http://www.kraiburg-tpe.com)) 는 맞춤형 열가소성 엘라스토머의 글로벌 제조업체입니다. KRAIBURG TPE (크라이버그 티피이) 는 2001년 KRAIBURG (크라이버그) 그룹의 독립 사업부로 설립되었으며 현재 TPE 컴파운드 분야에서 업계 최고의 경쟁력을 갖추고 있습니다. 당사는 고객 어플리케이션에 안전하고 신뢰할 수 있으며 지속 가능한 제품을 제공하는 것을 목표로 합니다. 전 세계적으로 660명 이상의 직원이 근무하고 독일, 미국 및 말레이시아에 생산 시설을 두고 있는 당사는 자동차, 산업 및 소비재 산업과 엄격한 규제가 적용되는 의료 부문의 어플리케이션에 광범위한 제품 포트폴리오를 제공합니다. 양산 중인 THERMOLAST®, COPEC®, HIPEX® 및 For Tec E® 제품군은 사출 성형 또는 압출로 가공되며 제조업체에 가공 뿐 아니라 제품 설계에서도 수많은 이점을 제공합니다. KRAIBURG TPE (크라이버그 티피이) 의 특징은 혁신적인 강점, 글로벌 고객 지향, 맞춤형 제품 솔루션 및 안정적인 서비스에 있습니다. 당사는 독일 본사에서 ISO 50001 인증을 받았으며 전 세계 모든 사업장에서 ISO 9001 및 ISO 14001 인증을 보유하고 있습니다.