**TPE cải tiến từ KRAIBURG TPE thúc đẩy sự phát triển của máy phân phối thuốc tự động**

Máy phân phối thuốc tự động đóng một vai trò quan trọng trong [lĩnh vực y tế](https://www.kraiburg-tpe.com/en/medical), đảm bảo bệnh nhân nhận được thuốc đúng liều lượng và thời gian. KRAIBURG TPE, nhà sản xuất vật liệu Nhựa đàn hồi nhiệt (TPE) toàn cầu, đang thúc đẩy ngành phân phối thuốc tự động bằng cách cung cấp các giải pháp TPE hiệu suất cao nhằm đảm bảo tăng độ tin cậy, an toàn và chức năng.

Dòng sản phẩm [THERMOLAST® H](https://www.kraiburg-tpe.com/en/thermolast-h-healthcare-tpe) HC/AP của KRAIBURG TPE cung cấp các giải pháp TPE tiên tiến được thiết kế dành riêng cho thị trường thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe Châu Á Thái Bình Dương, thể hiện cam kết của chúng tôi về sự xuất sắc trong công nghệ TPE.

**Những ưu điểm chính của dòng THERMOLAST® H HC/AP bao gồm:**

* **Độ bám dính với PP, PE:** Độ bám dính mạnh mẽ giữa vật liệu TPE và các bộ phận phân phối thuốc tự động giúp cải thiện khả năng bịt kín và độ bền của thiết bị.
* [**Có thể phối màu:**](https://www.kraiburg-tpe.com/en/coloring) Cho phép tùy chỉnh màu sắc theo thông số kỹ thuật để nâng cao nhận thức về thương hiệu và nhận diện hình ảnh nhằm giảm thiểu nhầm lẫn và đảm bảo sự phân biệt rõ ràng về thuốc để tăng tính an toàn.
* **Không chứa thành phần động vật:** Giảm nguy cơ dị ứng và ô nhiễm. Đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt và tiêu chuẩn đạo đức để đảm bảo an toàn và tương thích trong môi trường y tế, đồng thời nâng cao trải nghiệm và sự tin cậy về sức khỏe của người dùng.
* **Bộ nén được tối ưu hóa:** Hiệu suất bộ nén đặc biệt của vật liệu TPE đảm bảo rằng thiết bị duy trì hình dạng và chức năng trong quá trình sử dụng lâu dài, ngăn ngừa biến dạng và hư hỏng cũng như đảm bảo độ tin cậy liên tục.
* **Có thể khử trùng:** Có thể chịu được các phương pháp khử trùng thông thường, bao gồm khử trùng bằng hơi nước áp suất cao (121°C) và khử trùng bằng khí ethylene oxit (EtO), đảm bảo thiết bị sạch sẽ và an toàn.
* **Quy định:** Đáp ứng Quy định (EU) số 10/2011, FDA CFR 21 của Hoa Kỳ, GB 4806-2016 của Trung Quốc, ISO 10993-5 (Độc tính tế bào) và GB/T 16886.5 (Độc tính tế bào).

**Ứng dụng điển hình:**

Dòng THERMOLAST® H HC/AP rất phù hợp với các chi tiết chức năng và thiết kế, đầu nối linh hoạt cho thiết bị theo dõi sức khỏe thông minh, vòng đệm và miếng đệm cho máy theo dõi đường huyết thông minh, ống ngậm, [kẹp](https://www.kraiburg-tpe.com/vi/N%C3%A2ng-t%E1%BA%A7m-cho-c%C3%A1c-d%E1%BB%A5ng-c%E1%BB%A5-ph%E1%BA%ABu-thu%E1%BA%ADt-v%E1%BB%9Bi-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-TPE-ti%C3%AAn-ti%E1%BA%BFn) cho nhiệt kế thông minh, công tắc cho máy theo dõi giấc ngủ thông minh và thảm, mang lại tính linh hoạt và khả năng thích ứng cho các thiết bị chăm sóc sức khỏe khác nhau.

A round white container with different colored pills

Description automatically generated  
**(Hình ảnh: © 2025 KRAIBURG TPE)**

Nếu bạn cần các hình ảnh có độ phân giải cao, vui lòng liên hệ Bridget Ngang

([bridget.ngang@kraiburg-tpe.com](mailto:bridget.ngang@kraiburg-tpe.com) , +6 03 9545 6301).

**Thông tin hữu ích cho các thành viên [Icon

Description automatically generated](https://bit.ly/34qxBOV)**

Tải về những hình ảnh có độ phân giải cao

[Icon

Description automatically generated](https://www.kraiburg-tpe.com/de/news)

Các tin tức mới nhất về KRAIBURG TPE

**Cùng kết nối với chúng tôi trên các phương tiện truyền thông:**

**[Icon

Description automatically generated](https://www.kraiburg-tpe.com/en/wechat) [Icon

Description automatically generated with medium confidence](https://blog.naver.com/kraiburgtpe_2015) [Icon

Description automatically generated](https://www.linkedin.com/company/kraiburg-tpe/?originalSubdomain=de) [Logo

Description automatically generated](https://www.youtube.com/channel/UCG71Bdw9bBMMwKr13-qFaPQ) [Logo, icon

Description automatically generated](https://i.youku.com/i/UMTYxNTExNTgzNg==)**

**Và cùng theo dõi chúng tôi trên WeChat:**

Qr code

Description automatically generated

KRAIBURG TPE (www.kraiburg-tpe.com) là nhà sản xuất toàn cầu về vật liệu nhựa nhiệt dẻo đàn hồi. KRAIBURG TPE thành lập năm 2001 với hoạt động kinh doanh độc lập trong tập đoàn KRAIBURG và hiện tại trở thành công ty hàng đầu về mảng công nghiệp trong lĩnh vực vật liệu nhựa TPE. Mục tiêu của công ty là cố gắng cung cấp những sản phẩm an toàn, đáng tin cậy và bền vững với tất cả các ứng dụng của khách hàng. Với hơn 660 nhận sự trên toàn thế giới và 3 nhà máy tại Đức, Mỹ và Malaysia, công ty có danh mục đa dạng các loại sản phẩm phù hợp trong ngành ô tô xe máy, công nghiệp, tiêu dùng cũng như yêu cầu khắt khe trong lĩnh vực y tế. Các dòng sản phẩm mang thương hiệu THERMOLAST®, COPEC®, HIPEX® và For Tec E®trong ép phun và ép đùn không chỉ đem lại nhiều ích lợi trong quá trình sản xuất mà cả thiết kế của sản phẩm. KRAIBURG TPE được biết đến với năng lực đổi mới, hướng tới khách hàng toàn cầu, các giải pháp ưu việt cho sản phẩm của khách hàng và dịch vụ tận tâm. Công ty đạt chứng chỉ ISO 50001 tại trụ sở ở Đức và ISO 9001, ISO 14001 tại các nhà máy khác trên thế giới.