**凯柏胶宝® 推出适用于咖啡机的食品级TPE解决方案**

一杯香浓现煮的咖啡能够唤醒清晨的第一缕思绪。其背后离不开咖啡机在设计、耐用性与材料选择上的精密协作。

作为全球知名的热塑性弹性体（TPE）制造商，凯柏胶宝® 致力于为各行业提供高性能且定制化的TPE材料解决方案。针对现代厨房电器的应用需求，凯柏胶宝® 推出一款专为咖啡机密封件与柔触按键开发的[食品级TPE](https://www.kraiburg-tpe.cn/zh-hans/controlled-migration-tpe)材料，兼具耐热性、优异的机械性能及卓越的加工适应性，助力咖啡机实现可靠性与用户体验的提升。

**专为耐热与日常使用而设计的TPE材料**

凯柏胶宝® 的TPE材料在高温环境下能够展现出极佳的压缩恢复性，确保经过多次冲煮后依然具备优异的密封性能。其坚固的机械性能赋予产品持久耐用的特性，能够有效抵御频繁使用而造成的磨损。该TPE材料无论用于电器密封件还是柔触按键，均能兼顾舒适触感与功能稳定性，满足现代厨房电器的高标准需求。

**智能加工，无缝集成**

该系列非常适用于[厨房电器](https://www.kraiburg-tpe.cn/zh-hans/%E5%87%AF%E6%9F%8F%E8%83%B6%E5%AE%9D%C2%AE%E9%80%9A%E8%BF%87%E5%88%9B%E6%96%B0-TPE-%E6%9D%90%E6%96%99%E6%8F%90%E5%8D%87%E6%99%BA%E8%83%BD%E9%A5%AE%E6%B0%B4%E6%9C%BA%E7%9A%84%E6%80%A7%E8%83%BD)应用当中，因为它与聚丙烯（PP）具有卓越的包胶性能，并支持多组分注塑的高效成型工艺。制造商可借此减少粘合剂和二次加工环节，实现密封件与按键的精准无缝集成。此外，该TPE材料易于着色，能够满足品牌及市场对个性化设计的需求。

**安全纯净，工艺兼容**

该化合物采用食品安全配方，不仅不含动物源成分，还符合[食品接触安全标准](https://www.kraiburg-tpe.cn/zh-hans/%E6%97%A5%E7%94%A8%E6%B6%88%E8%B4%B9%E5%93%81%E9%A3%9F%E5%93%81%E7%BA%A7TPE)。其优异的加工性能兼容主流制造工艺，确保生产过程顺畅且产品质量稳定，是高端厨房电器（如咖啡机）制造的理想材料。

**广泛应用于消费品与工业领域**

该TPE系列不仅适用于咖啡机密封件，还具备出色的多功能性，广泛应用于外壳密封、柔性连接件、薄膜、阀门、家居用品及封口件等多种场景。同时，该热塑性弹性体（TPE）在[食品包装和护理产品包装领域](https://www.kraiburg-tpe.cn/zh-hans/%E9%87%87%E7%94%A8TPE%E6%9D%90%E6%96%99%E6%8E%A8%E5%87%BA%E7%9A%84%E5%88%9B%E6%96%B0%E5%8C%85%E8%A3%85%E8%A7%A3%E5%86%B3%E6%96%B9%E6%A1%88)同样表现优异。

凯柏胶宝® 以其优异的热稳定性、出色的机械耐用性和灵活的美学设计，助力制造商开发高质量且易于使用的产品，既满足性能需求，又符合现代设计趋势。

**以可持续发展为核心**

[可持续发展](https://www.kraiburg-tpe.cn/zh-hans/%E5%8F%AF%E6%8C%81%E7%BB%AD%E6%80%A7%E5%8F%91%E5%B1%95)始终是凯柏胶宝® 创新战略的核心。凯柏胶宝® 的产品组合涵盖了生物基TPE，以及含消费后回收（PCR）及工业后回收（PIR）成分的TPE解决方案。同时，其中部分产品已通过GRS（全球回收标准）和ISCC PLUS认证。 此外，凯柏胶宝® 还可根据客户需求提供产品碳足迹（PCF）数据，助力客户实现更具可持续性的决策。

凯柏胶宝® 荣获2025年EcoVadis金牌认证，坚定践行科学碳目标倡议（SBTi），并积极响应全球气候行动。

凯柏胶宝® 的可持续TPE材料具有卓越的性能稳定性和可靠性，广泛应用于各类领域，助力客户减少排放、提升循环利用，以便实现可持续发展目标。

**欢迎随时与凯柏胶宝® 联系**，与我们携手共创可持续高性能材料的未来。

***免责声明：****上述应用场景仅为展示材料性能之参考示例，最终产品的法规合规性及使用适配性应由客户依据相关要求自行验证。*

Close up of a machine

AI-generated content may be incorrect. **（图片：© 2025 凯柏胶宝® 版权所有）**

如需高清图片，请联系 Bridget Ngang（bridget.ngang@kraiburg-tpe.com，+6 03 9545 6301）。

**媒体[Icon

Description automatically generated](https://bit.ly/34qxBOV)联系人信息：**

[下载高清图片](https://www.kraiburg-tpe.com/zh-hans/node/613)

[Icon

Description automatically generated](https://www.kraiburg-tpe.com/de/news)

[凯柏胶宝® 最新资讯](https://www.kraiburg-tpe.cn/zh-hans/%E5%87%AF%E6%9F%8F%E8%83%B6%E5%AE%9DTPE%E6%96%B0%E9%97%BB)

**连接社交媒体：**

**[Icon

Description automatically generated](https://www.kraiburg-tpe.com/en/wechat) [Icon

Description automatically generated with medium confidence](https://blog.naver.com/kraiburgtpe_2015) [Icon

Description automatically generated](https://www.linkedin.com/company/kraiburg-tpe/?originalSubdomain=de) [Logo

Description automatically generated](https://www.youtube.com/channel/UCG71Bdw9bBMMwKr13-qFaPQ) [Logo, icon

Description automatically generated](https://i.youku.com/i/UMTYxNTExNTgzNg==)**

**关注我们的微信公众号**

Qr code

Description automatically generated

凯柏胶宝® 公司 (www.kraiburg-tpe.cn) 是一家业务足迹遍布全球的定制热塑性弹性体制造商，并在中国上海及香港特别行政区设有销售办公室， 还在北京、沈阳、 武汉、广州等地都设有销售网络。我司成立于 2001 年，是克莱伯格集团旗下的独立业务单位，现已成为 TPE 化合物领域最具竞争力的行业领导者。公司旨在为客户提供安全、可靠、可持续的产品。公司拥有超过 700 名员工，遍布全球，在德国、美国和马来西亚三地建立了生产基地，致力于向汽车、工业、消费品和监管严格的医疗领域提供品类丰富的产品。旗下的成熟产品线 – 热塑宝 (THERMOLAST®)、科柔宝® (COPEC®)、高温宝 (HIPEX®) 、尼塑宝® (For Tec E®) 和凯柏胶宝® R (THERMOLAST® R)，通过采用注塑或挤出工艺，为各行各业的制造商带来出众的加工和产品设计优势。我司拥有卓越的创新能力和全球客户导向，能够为客户提供定制产品解决方案和可靠的配套服务。公司在德国的总部经过 ISO 50001 认证，全球所有基地均已取得 ISO 9001 和 ISO 14001 认证。